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יבוא ושווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976
אברהם בומה שביט 1 יחידה E205 ראשון לציון.  טלפון: 03-6816155   פקס: 03-6816158

הוראות שימוש לרדיו שולחן דיגיטלי וינט'ג SAKAL דגם SKL-3099
הוראות בטיחות:
1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד...
2.  בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת כבל USB מן הספק.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש .
5. אין לטבול את הרדיו  במים או בנוזל כלשהו.
מתח עבודה:
1. באמצעות ספק כוח USB-5V / 1A יש לחבר את הספק לכבל הכוח שמצורף לערכה. 
לשקע שבצד המכשיר(5).
2. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק ספק הכוח מרשת החשמל.
3. ניתן להפעיל את הרדיו בעזרת 2 סוללות בגודל D / R20, יש למקם את הסוללות כפי שמוטבע ע"ג המכשיר.
4. ברדיו סוללת ליתיום פנימית הנטענת בעת חיבור המכשיר לחשמל בעזרת ספק כוח. טעינה ראשונה 12 שעות.
כללי בטיחות בעת שימוש במטענים ובספקי כוח:
•	יש לוודא שלמות ותקינות כבל הטעינה והתקע לפני כל שימוש.
•	יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק כבל הזינה / ספק הכוח.
•	אין להכניס או להוציא את תקע מהמכשיר או מרשת החשמל בידיים רטובות.
•	אין לפתוח את המטען! במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
•	יש להרחיק את המטען / רדיו מנוזלים.
•	במקרה של ריח מוזר ו/או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
•	המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד - לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
•	לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
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1. שקע חיבור התקן USB
2. נורית חיווי טעינה CHARGE
3. שקע חיבור כרטיס TF.
4. חיבור ספק כוח חיצוני DC IN 5V	
5. חיבור AUX
6. ידית אחיזה.
7. בורר כיוון תחנת רדיו.
7 בורר מצב עבודה MP3 או בחירת גל תדר רדיו SW / AM /FM
8 לחצני הפעלת נגן / BT או רדיו.
9 לחצן M מעבר בין MP3 / BT / TF
10 לחצן העברה / דפדוף קדימה.
11 לחצן נגן / השהה.
12 לחצן העברה / דפדוף אחורה.
13 בורר הדלקה וכיבוי פנס ותאורה היקפית
	ON (צד ימין) - הדלקה של תאורה היקפית של המכשיר.
	OFF	- כיבוי תאורה היקפית ופנס.
	ON (צד שמאל) - הדלקת פנס.
14 בורר עוצמת ווליום / כיבוי והדלקה של המכשיר.
15 פנס.
16 אנטנה טלסקופית. 17בית סוללה (גב המכשיר)
הוראות שימוש:
רדיו
1. מקם את הרדיו וחבר את כבל ה- USB המצורף לכניסת מתח ספק כוח (5) שבצד המכשיר לרשת החשמל או חבר את הסוללות כהלכה.
2. פתח את האנטנה הטלסקופית (1)..
3. באמצעות כפתור BAND (3) קבע איזה תדר ברצונך לשמוע . AM/FM/SW 
4. הדלק את הרדיו בעזרת בורר עוצמת ווליום / כיבוי והדלקה של המכשיר(14).
5. בעזרת בורר התחנות (7) קבע איזו תחנה ברצונך לשמוע.
6. סובב את כפתור הווליום (14) וקבע את עוצמת השמע הרצויה.

נגן MP3
1. העבר את מפסק מצב עבודה (7) למצב MP3.
2. הכנס התקן חיצוני מסוג (1) USB / (3) TF 
3. הפעל את הרדיו בעזרת בורר הווליום (14).
4. שליטה על הנגן הפנימי תתבצע בעזרת הלחצנים העליונים (12/11/10)
· מומלץ לנתק ולחבר את ההתקן החיצוני כאשר המכשיר מכובה.

בלוטוס
1. העבר את מפסק מצב עבודה (7) למצב MP3.
2. הפעל את הרדיו בעזרת בורר הווליום (14).
3. הפעל במכשירך את פונקציית בלוטוס ובצע סריקה. 
4. בצע סנכרון להתקן בלוטוס בשם SKL-3099
· במידה ומחובר לרדיו התקן מסוג USB/TF לחץ על לחצן (9) MODE  על מנת לעבור ממצב USB למצב בלטוס.

תנאים והסברים לתעודת האחריות
1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר .
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

תעודת אחריות לרדיו שולחן רטרו דגם    SKL-3990
	


	
	

	שם הקונה
	
	תאריך קניה

	
	
	



	



	כתובת וחתימת המוכר



במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.
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