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מגרסה POWERSHRED   M-7C
המגרסות החזקות בעולם
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אנא קרא את ההוראות טרם השימוש.
שמור את החוברת לשימוש עתידי.

דגם M-7C
 [image: ]
מפתח
A. ראש המגרסה
B. פתח הזנת נייר
C. חלון
D. מיכל
E. ראה הוראות בטיחות
[image: ]מתג בקרה
1. דולק אוטומטי
1. כבוי 
2. אחורה 
תכונות
תגרוס: נייר, סיכות שדכן וכרטיסי אשראי. 
לא תגרוס: CD/DVD, תוויות דביקות, נייר רציף, שקפים, נייר עיתון, קרטון, אטבי נייר, למינציה, תיקיות, צילומי רנטגן או פלסטיק פרט לזה שהוזכר למעלה.
גודל נייר גרוס:
פתיתים	 	 4 מ"מ X 46 מ"מ

גודל וכמות מרביים:
כמות דפים בהעברה				7*
כמות כרטיסים בהעברה			 	1*
רוחב פתח הזנת נייר				230 מ"מ

*נייר 4 A(70ג'), ב- 220 – 240 וולט, 60/50 הרץ,  1.3 אמפר; נייר כבד יותר, לחות או ערכי מתח השונים מאלו שצוינו עלולים להפחית את הקיבולת. ערכי שימוש יומיים מומלצים: 50 דפים, 5 כרטיסים; [image: ]7 עמודים בהעברה.

[image: ]אזהרה: הוראות בטיחות חשובות – יש לקרוא לפני שימוש!
· דרישות הפעלה, תחזוקה ושירות מפורטות במדריך הפעלה זה. קרא את כל מדריך ההפעלה לפני הפעלת המגרסה.
· הרחק מקרבת ילדים וחיות. הרחק את הידיים מפתח הזנת הנייר. כבה תמיד את המגרסה או נתק מהחשמל כאשר אינה בשימוש.
· הרחק חפצים זרים – כפפות, תכשיטים, ביגוד, שיער וכו' מפתח המגרסה. אם חפץ נכנס לפתח העליון, העבר להפעלה אחורה [image: ] להוצאת החפץ.
· לעולם אל תשתמש בתרסיסים, חומרי סיכה המיוצרים מדלקים או מוצרים דליקים אחרים ליד המגרסה. אל תשתמש בתרסיס אוויר דחוס על המגרסה.
· אל תשתמש במגרסה אם היא ניזוקה או נפגמה. אל תפרק את המגרסה. אל תמקם בקרבת מקור חום או מים.
· הימנע מלגעת בלהבי החיתוך החשופים הנמצאים מתחת לראש המגרסה.
· חובה לחבר את המגרסה לשקע חשמל מוארק התואם למתח ולזרם שצוין על גבי התווית. שקע החשמל חייב ממוקם ליד הציוד ובמקום נגיש בקלות. אין להשתמש בממירי מתח, בשנאים או בכבלים מאריכים עם מוצר זה.
· סכנת שריפה- אל תגרוס כרטיסי ברכה עם שבב קולי או סוללות.
· מיועד אך רק לשימוש בתוך מבנה.
· נתק את המגרסה לפני ניקוי או טיפול.


הוראות גריסה בסיסיות

[image: ]המשכיות פעולה: למשך 4 דקות רצופות מקסימום
שים לב: המגרסה תעשה סיבוב קצר לאחר כל שימוש על מנת לנקות את פתח ההזנה. פעולה רצופה מעבר ל-4 דקות תגרור 30 דקות קרור.
נייר/כרטיס 
[image: ]
1. הגדר למצב דולק אוטומטי [image: ]
2. הזן נייר/כרטיס לפתח הזנת הנייר ושחרר
3. בסיום העבר למצב כיבוי [image: ] 
תחזוקת המוצר
שימון המגרסה
כל מגרסות הפתיתים דורשות שימון לביצועים מושלמים. במידה והמגרסה לא תשומן, ייתכן שתחווה הפחתה בקיבולת הדפים, רעש טורדני בעת גריסה ובסופו של דבר להפסיק לפעול. למניעת תופעות אלה, אנו ממליצים על שימון המכונה בכל ריקון של מיכל הפסולת.
מלא אחר תהליך השימון המתואר למטה וחזור עליו פעמיים
[image: ]
1. העבר למצב כבוי[image: ]
2. הזלף שמן לאורך פתח ההזנה*
3. קבע לחצן אחורה [image: ] במשך 2- 3 שניות.
אזהרה *השתמש אך ורק בשמן צמחי שאינו בתרסיס באמצעות מיכל עם פייה ארוכה כגון 35250 Fellowes 

פתרון בעיות
תקיעת נייר

1. קבע מצב אחורה[image: ] למשך 2-3 שניות.
2-3. ניתן להחליק קדימה ואחורה לחילופין
4. העבר למצב כבוי [image: ]ונתק.
5. משוך בעדינות נייר לא חתוך מפתח הזנת הנייר. חבר לחשמל
6. העבר למצב דולק [image: ]והמשך בגריסה.

אחריות מוצר מוגבלת
אחריות מוגבלת: Fellowes Inc.  (להלן "Fellowes") ערבה לכך שכל החלקים של המכשיר יהיו נטולי פגמים בחומר ובייצור ומספקת שירות ותמיכה למשך שנה מתאריך הרכישה המקורי. Fellowes ערבה לכך שלהבי החיתוך של המכשיר יהיו נטולי פגמים בחומר ובייצור למשך 3 שנים מתאריך הרכישה המקורי. אם יימצא פגם בחלק כלשהו במהלך תקופת האחריות, הסעד היחיד והבלעדי שלך יהיה תיקון או החלפה של החלק הפגום, לפי בחירת Fellowes ועל חשבונה. אחריות זו אינה תקפה במקרים של שימוש לא נאות, טיפול לא נאות, אי מילוי אחר סטנדרטי השימוש המקובלים במכשיר, הפעלת המגרסה באמצעות ספק כוח לא תואם (שלא כפי שמצוין על התווית), או תיקון לא מורשה. Fellowes שומרת את הזכות לדרוש מצרכנים כל עלות נוספת המוטלת על Fellowes לאספקת חלפים או שירות מחוץ למדינה שבה המגרסה נמכרה במקור באמצעות סוכן מורשה. כל חבות נרמזת, כולל סחירות או התאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזאת למשך תקופת האחריות התואמת כפי שצוינה לעיל. בשום מקרה לא תהיה Fellowes אחראית לכל נזקים תוצאתיים או משניים המיוחסים למוצר. אחריות זו מעניקה לך זכויות חוקיות מוגדרות. התקופה, התנאים וההתניות של אחריות זאת תקפים בכל העולם, למעט היכן שהגבלות, סייגים או התניות נדרשות בחוק המקומי. לפרטים נוספים על קבלת שירות תחת אחריות זאת, צור קשר עם הספק שלך.
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